18	Φύλλα συμμόρφωσης
Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου συμμόρφωσης
Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον προσφέροντα Ανάδοχο η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών (ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ.,) που κατά την κρίση του προσφέροντα τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.
Να σημειωθεί ότι:
α) Η συμπλήρωση των παραπομπών είναι ιδιαίτερα επιθυμητή προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού., οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.).
β) Στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
γ) Σε περιπτώσεις υπερκάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων θα αναφέρεται διακριτά στο αντίστοιχο κελί της στήλης η λέξη «υπερκάλυψη»
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

18.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
18.1.1 Διαμόρφωση κέντρου δεδομένων Δημαρχείου (PRIMARY DC)
Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣ Η	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ		
1.	Διαμόρφωση χώρου		
1.1.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ. 6.1.1.1 Διαμόρφωση χώρου - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ.100)	ΝΑΙ				
2.	Διασύνδεση υφιστάμενου Συστήματος  αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS)		
2.1.	Γενικά χαρακτηριστικά		
2.1.1.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.2 Διασύνδεση υφιστάμενου Συστήματος  αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS)  (σελ. 105)	ΝΑΙ				

3.	Σύστημα κλιματισμού		
3.1.	Αριθμός μονάδων	2				
3.2.	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ				
3.3.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.3 Σύστημα κλιματισμού	- Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 105)	ΝΑΙ				
4.	Σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access control)		
4.1.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.4 Σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access control) - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 106)	NAI				
5.	Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV)		
5.1.	Να αναφερθούν μοντέλα και εταιρείες κατασκευής	ΝΑΙ				
5.2.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις	NAI				

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣ Η	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ		
	απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.5.1 Προδιαγραφές εγκατάστασης - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές (σελ. 106 )					
5.3.	Οπτική κάμερα DOME		
5.3.1.	Ποσότητα	4				
5.3.2.	Η συσκευή απεικόνισης να είναι progressive 1/1.8" CMOS	NAI				
5.3.3.	Να έχει δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 4 ΜΡ	NAI				
5.3.4.	Με συμπίεση H.265/H.264, M-JPEG codec support, ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ το multiple streaming	NAI				
5.3.5.	Να διαθέτει Day & Night WDR	NAI				
5.3.6.	Να διαθέτει και να μπορεί να δημιουργήσει Πολυγωνική ζώνη για VIDEO MOTION	NAI				
5.3.7.	Nα διαθέτει alarm triggers: Motion detection, audio, tampering, virtual line, enter/exit (trip zone)	NAI				
5.3.8.	Nα διαθέτει επιπλέον alarm triggers:	Defocus detection,
Directional	detection,	Fog
detection, Face detection, Loitering	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ				
5.3.9.	Να διαθέτει Alarm ενημέρωση σε περίπτωση disconnect	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ				
5.3.10.	Να εξυπηρετεί τουλάχιστον τα πρωτόκολλα TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, DNS, uPNP, , IPv4, IPv6	NAI				
5.3.11.	Να υποστηρίζει ONVIF Profile	NAI				
5.3.12.	Να δέχεται τροφοδοσία PoE (1EEE802.3af, Class3)	NAI				
5.3.13.	Να δέχεται Μicro SD/SDHC/SDXC	Κατ’ Ελάχιστο 128GB				
5.3.14.	Να είναι NDAA compliant	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ				

5.3.15.	Ποιότητα	κατασκευής/ISO
κατασκευαστή	ΝΑΙ				
5.4.	NVR - PoE switch (Προεραιτικό ανάλογα την λύση του Αναδόχου)		
5.4.1.	Ποσότητα	1				
5.4.2.	Να υποστηρίζει 8 κανάλια και κάμερες 8MP	NAI				
5.4.3.	Να	διαθέτει	συμπίεση
H.265/H.264, MJPEG	NAI				
5.4.4.	Να υποστηρίζει πρωτόκολλα SUNAPI, ONVIF	NAI				
5.4.5.	Να	υποστηρίζει	δικτυακά
πρωτόκολλα: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP	NAI				
5.4.6.	Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 0°C
-+40°C	NAI				
5.4.7.	Εύρος ζώνης εγγραφής 80Mbps	NAI				
5.4.8.	Plug & play μέσω 8 PoE(lan,10/100), 1PoE (WAN, 1Gbps)	NAI				
5.4.9.	Να διαθέτει Storage 6ΤΒ	NAI				
5.4.10.	Να υποστηρίζει ARB	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ				
5.4.11.	P2P service (QR code connect)	NAI				
5.4.12.	Nα μπορεί να λειτουργήσει με dual stream & με schedule	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ				
5.4.13.	Nα υποστηρίζει επικοινωνία ήχου 2 δρόμων	NAI				
5.4.14.	Να υποστηρίζει ΙΟS & Adroid	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ				
5.4.15.	Να διαθέτει θύρα HDMI	NAI				
5.4.16.	Nα είναι NDAA compliant	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ				
5.4.17.	Να διαθέτει PoE RJ-45 8EA (LAN, 10/100), RJ-45 1ea (LAN/WAN 1Gbps)	NAI				
5.4.18.	Ποιότητα κατασκευής / ISO 9001 κατασκευαστή	ΝΑΙ				

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣ Η	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ		
5.4.19.	Ασφάλεια / ISO IEC 62040-1 & CΕ κατασκευαστών	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ				
6.	Σύστημα περιβαλλοντολογικού ελέγχου		
6.1.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.6
Σύστημα περιβαλλοντολογικού ελέγχου - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 106)	ΝΑΙ				
7.	Σύστημα πυρόσβεσης Room / Rack Level Protection		
7.1.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ. 6.1.1.7 Σύστημα πυρόσβεσης Room / Rack Level Protection - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 107)	ΝΑΙ				
8.	Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις		
8.1.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ. 6.1.1.8 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (υλικά και εργασίες εγκατάστασης) Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές (σελ. 107)	ΝΑΙ				
9.	Σύστημα διαχείρισης υποδομής	κέντρου δεδομένων (Data center
infrastructure management - DCIM)		
9.1.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.9 Σύστημα διαχείρισης υποδομής κέντρου δεδομένων (Data center infrastructure management - DCIM)- Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 109)	ΝΑΙ				
10.	Εξοπλισμός ικριωμάτων		
10.1.	Επιδαπέδια ικριώματα (Racks)		
10.1.1.	Αριθμός μονάδων	2				

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣ Η	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ		
10.1.2.	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ				
10.1.3.	Ποιότητα	κατασκευής/ISO
κατασκευαστή	ΝΑΙ				
10.1.4.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.10.1 Επιδαπέδια ικριώματα (Racks) - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές 	ΝΑΙ				
10.2.	Μονάδες διανομής ισχύος (rack PDU’s)		
10.2.1.	Αριθμός μονάδων	16				
10.2.2.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.10.2 Μονάδες διανομής ισχύος (rack PDU’s)- Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 110)	ΝΑΙ				
10.3.	KVM switch		
10.3.1.	Αριθμός μονάδων	1				
10.3.2.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.10.3 KVM switch - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 112)	ΝΑΙ				
11.	Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης		
11.1.	Πλήρη	συμμόρφωση	στις
απαιτήσεις της παρ. 6.1.1.11 Υπηρεσίες	Εγκατάστασης -
Παραμετροποίησης - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 112)	ΝΑΙ				

18.1.2 Διαμόρφωση Εφεδρικού κέντρου δεδομένων (Δημ. Κήπου - DRDC)

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
1.	Διαμόρφωση χώρου	
1.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ.	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
	6.1.2.1 Διαμόρφωση χώρου - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές(σελ. 112)				
2.	Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS)	
2.1	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.2 Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 	ΝΑΙ			
3.	Σύστημα κλιματισμού	
3.1.	Αριθμός μονάδων	1			
3.2.	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ			
3.3	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.3 Σύστημα κλιματισμού - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ.114)	ΝΑΙ			
4.	Σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access control)	
4.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.4 Σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access control) - Λειτουργικές	και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 115)	NAI			
5.	Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV)	
5.1.	Να αναφερθούν μοντέλα και εταιρείες κατασκευής	ΝΑΙ			
5.2.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.5 - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ 115	NAI			
5.3.	Οπτική κάμερα DOME	
5.3.1.	Ποσότητα	4			
5.3.2.	Η συσκευή απεικόνισης να είναι progressive 1/1.8" CMOS	NAI			
5.3.3.	Να έχει δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 4 ΜΡ	NAI			
5.3.4.	Με συμπίεση H.265/H.264, M-JPEG codec support, ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ το multiple streaming	NAI			
5.3.5.	Να διαθέτει Day & Night WDR	NAI			
5.3.6.	Να διαθέτει και να μπορεί να δημιουργήσει Πολυγωνική ζώνη για VIDEO MOTION	NAI			
5.3.7.	Να διαθέτει alarm triggers: Motion detection, audio, tampering, virtual line, enter/exit (trip zone)	NAI			
5.3.8.	Να διαθέτει επιπλέον alarm triggers:
Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Loitering	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
5.3.9.	Να διαθέτει Alarm ενημέρωση σε περίπτωση disconnect	NAI			
5.3.10.	Να εξυπηρετεί τουλάχιστον τα πρωτόκολλα TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, DNS, uPNP, ,IPv4,IPv6	NAI			
5.3.11.	Να υποστηρίζει ONVIF	NAI			
5.3.12.	Να δέχεται τροφοδοσία PoE (EEE802.3af, Class3)	NAI			
5.3.13.	Να δέχεται Μicro SD/SDHC/SDXC	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
5.3.14.	Να είναι NDAA compliant	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
5.4.	NVR - PoE switch	
5.4.1.	Ποσότητα	1			
5.4.2.	Να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 κανάλια και κάμερες 8MP	NAI			
5.4.3.	Να διαθέτει συμπίεση H.265/H.264, MJPEG	NAI			
5.4.4.	Να υποστηρίζει πρωτόκολλα SUNAPI, ONVIF	NAI			
5.4.5.	Να υποστηρίζει δικτυακά πρωτόκολλα: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP	NAI			
5.4.6.	Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 0°C - +40°C	NAI			
5.4.7.	Εύρος ζώνης εγγραφής 80Mbps	NAI			
5.4.8.	Plug & play μέσω 8 PoE(lan,10/100), 1PoE (WAN, 1Gbps)	NAI			
5.4.9.	Να διαθέτει Storage 6ΤΒ	NAI			
5.4.10.	Να υποστηρίζει ARB	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
5.4.11.	P2P service (QR code connect)	NAI			
5.4.12.	Nα μπορεί να λειτουργήσει με dual stream & με schedule	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
5.4.13.	Να υποστηρίζει επικοινωνία ήχου 2 δρόμων	NAI			
5.4.14.	Να υποστηρίζει ΙΟS & Adroid	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
5.4.15.	Να διαθέτει θύρα HDMI	NAI			
5.4.16.	Nα είναι NDAA compliant	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
5.4.17.	Να διαθέτει PoE RJ-45 8EA (LAN, 10/100), RJ-45 1ea (LAN/WAN 1Gbps)	NAI			
5.5.	Να αναφερθούν μοντέλα και εταιρείες κατασκευής	ΝΑΙ			
5.6.	Ποιότητα κατασκευής / ISO κατασκευαστών	ΝΑΙ			
5.7.	Ασφάλεια / ISO κατασκευαστών	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
6.	Σύστημα περιβαλλοντολογικού ελέγχου	
6.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.6 Σύστημα περιβαλλοντολογικού ελέγχου - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές (σελ. 115)	ΝΑΙ			
7.	Σύστημα πυρόσβεσης Room / Rack Level Protection	
7.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.7 Σύστημα πυρόσβεσης Room / Rack Level Protection - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές (σελ. 115)	ΝΑΙ			
8.	Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις	
8.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ.
6.1.2.8 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (υλικά και εργασίες εγκατάστασης) - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές (σελ. 115) 	ΝΑΙ			
9.	Εξοπλισμός ικριωμάτων	

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
9.1.	Επιδαπέδια ικριώματα (Racks)	
9.1.1.	Αριθμός μονάδων	2			
9.1.2.	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ			
9.1.3.	Ποιότητα	κατασκευής/ISO
κατασκευαστή	ΝΑΙ			
9.1.4.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.9.1 Επιδαπέδια ικριώματα (Racks) - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 117)	ΝΑΙ			
9.2.	Μονάδες διανομής ισχύος (rack PDU’s)	
9.2.1.	Αριθμός μονάδων	6			
9.2.2.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.9.2 Μονάδες διανομής ισχύος (rack PDU’s)- Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 117)	ΝΑΙ			
9.3.	KVM switch	
9.3.1.	Αριθμός μονάδων	1			
9.3.2.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.9.3 KVM switch - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές (σελ. 118)	ΝΑΙ			
10.	Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης	
10.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.2.9.4 Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές (σελ. 118)	ΝΑΙ			

18.1.3 Σχεδιασμός - Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού κέντρων δεδομένων

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΥΣ - Server
Ζητούμενος αριθμός συστημάτων  : 3
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση	Τεκμηρίωση
Παραπομπή	
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του).	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει chipset Intel C74x τελευταίας γενιάς ή ισοδύναμο	ΝΑΙ			
	Να διαθέτει πιστοποίηση CE	ΝΑΙ			
	Μέγεθος Rack	>= 1U			
	Να διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης καλωδίων	ΝΑΙ			
	Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή 	>= 2			
	Υποστηριζόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή	>= 2			
	Προσφερόμενος αριθμός πυρήνων (cores) ανά επεξεργαστή (CPU) 	>= 16			
	Συχνότητα λειτουργίας των προσφερόμενων επεξεργαστών (CPU) 	>= 2.5 GHz			
	Μνήμη Cache των επεξεργαστών  	>=30ΜΒ			
	Να υποστηρίζεται η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών νημάτων ανά πυρήνα (multi-threading).	ΝΑΙ			
	Να παρέχεται πλήρης υποστήριξη για hardware assisted x86 virtualization (ανάλογα με τον κατασκευαστή απαιτούνται τα κατάλληλα processor extensions, π.χ. AMD-V, Intel VT-x κλπ)	ΝΑΙ			
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης   	>= 512GB			
	Μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης   	>= 8TB			
	Τύπος παρεχόμενης μνήμης DDR5 ή ισοδύναμή ή ανώτερη	ΝΑΙ			
	Συχνότητα λειτουργίας παρεχόμενης μνήμης 	>= 4400 MHz			
	Σχετικά με τις μνήμες να υποστηρίζονται χαρακτηριστικά διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων Error-correcting code (ECC), Mirroring, SDDC, ADDDC	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει κατάλληλο RAID controller που να οδηγεί το σύνολο των προσφερόμενων δίσκων του συστήματος και να υποστηρίζει HW RAID 0/1/10/5.	ΝΑΙ			
	Αριθμός προσφερόμενων θυρών 10GBASE-T	>= 2			
	Αριθμός προσφερόμενων καρτών Dual Port 16Gbps FC 	>= 1			
	Αριθμός προσφερόμενων θυρών 1Gb	>= 4			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) USB θύρες, εκ των οποίων οι 5 να είναι USB 3.2 G1	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να μπορεί να υποστηρίξει στο σασί αυτού, μέχρι τουλάχιστον 360ΤΒ συνολική χωρητικότητα με δίσκους 2.5” SAS/SATA/SSDs ή  NVMe SSDs. 	NAI			
	O εξυπηρετητής να μπορεί να υποστηρίξει τεχνολογίες δίσκων NVMe U.2, U.3, EDSFF	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον τρείς (3) PCI θύρες 4.0	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον τρία (3) GPUs	NAI			
	O εξυπηρετητής να υποστηρίζει M.2 εσωτερική χωρητικότητα με υλοποίηση HW RAID-1     	NAI			
	O εξυπηρετητής να προσφερθεί με  δύο (2) δίσκους τύπου SΑΤΑ SSD Read Intensive χωρητικότητας τουλάχιστον 480GB έκαστος	NAI			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) τροφοδοτικά (power supplies) και τους αντίστοιχους ανεμιστήρες (fans) με δυνατότητα αλλαγής εν λειτουργία (hot-plug) τόσο για τα τροφοδοτικά όσο και για τους ανεμιστήρες	NAI			
	Τα Λειτουργικά Συστήματα Microsoft Windows 2022, 20219, VMWARE 8, LINUX να υποστηρίζονται επίσημα από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού	NAI			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει μονάδα διαχείρισης με 1x RJ-45 GbE dedicated management port και με υποστήριξη των κάτωθι:
•	Virtual Media
•	Predictive Failure Analysis
•	E-mail alerts
•	Remote Power On/Off
•	SSH, IPMI, SNMP, LDAP 
•	Multiple remote user connections
•	Health monitoring
	NAI			
	Να διαθέτει μηχανισμό διαγνωστικών λυχνιών για τα κάτωθι
•	Memory DIMM
•	Drive bay
•	Power supply
	NAI			
	Να διαθέτει λογισμικό το οποίο να καλύπτει τα κάτωθι 

•	Διαχείριση της κατανάλωση ενέργειας και της θερμοκρασία σε επίπεδο DataCenter.
•	Υποστήριξη τηλεμετρίας για την παρουσίαση της θερμοκρασίας εξόδου, της ροής αέρα και ορισμένων αισθητήρων θερμοκρασίας εξαρτημάτων.
•	Βελτιστοποίηση τη χρήση ισχύος μέσω ανάλυσης ψύξης, ανάλυσης χαμηλής χρήσης, χαρακτηριστικών ισχύος διακομιστή και ανάλυσης τοποθέτησης φόρτου εργασίας.
	ΝΑΙ			
	Ο Ανάδοχος να διαθέτει εξουσιοδότηση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο για να παρέχουν τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες εγγύησης. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση και πιστοποίηση θα αποδεικνύεται με επιστολή-δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 

	ΝΑΙ			
	To προσφερόμενο λογισμικό διαχείρισης εξυπηρετητών να μπορεί να διαχειριστεί από την ίδια κονσόλα και το προσφερόμενο Storage.	NAI			
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών από τον κατασκευαστή με επισκευή on-site  	ΝΑΙ			

Συστήματα αποθηκευτικού εξοπλισμού (SAN / NAS STORAGE)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΥΣ – SAN Storage 
Ζητούμενος αριθμός συστημάτων  : 2
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση	Τεκμηρίωση
Παραπομπή	
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του).	ΝΑΙ			
	To προσφερόμενο σύστημα να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους εξυπηρετητές για λόγους ενιαίας διαχείρισης και υποστήριξης.	ΝΑΙ			
	Το προσφερόμενο σύστημα να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας 99.9999%,  χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure). Το ποσοστό διαθεσιμότητας να αποδεικνύεται από έγγραφα του κατασκευαστή.	ΝΑΙ			
	Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει διπλούς ελεγκτές (dual-controller) με συνολική μνήμη τεχνολογίας Flash – Back Cache 	>= 64 GB			
	Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει 2 θύρες gigabit για διαχείριση	ΝΑΙ			
	Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει τουλάχιστον 300,000 random read IOPS. Η απόδοση να αναφέρεται σε φυλλάδιο του κατασκευαστή.	ΝΑΙ			
	Tο προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει λειτουργία Failover σε περίπτωση βλάβης κάποιου ελεγκτή	ΝΑΙ			
	Να υποστηρίζει ειδοποίηση μέσω email, καθώς επίσης και SSL, SSH & SNMP	NAI			
	Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει εγγενώς τουλάχιστον τα RAID levels: 0,1, 5, 6 και 10	ΝΑΙ			
	Να παρέχονται τουλάχιστον οκτώ (8) 32 Gb FC host ports	ΝΑΙ			
	Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει την τεχνολογία Τhin Provisioning. Να προσφερθεί.	ΝΑΙ			
	Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει την τεχνολογία Snapshots. Να προσφερθεί.	NAI			
	Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει την τεχνολογία mirroring synchronous & asynchronous.	NAI			
	Υποστήριξη αυτοματοποιημένης εξισορρόπησης του φόρτου εργασίας Ι/Ο από τους κεντρικούς υπολογιστές και στους δύο ελεγκτές.	ΝΑΙ			
	Να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων από άκρο σε άκρο στο σύστημα αποθήκευσης (από τις θύρες του κεντρικού υπολογιστή έως τους δίσκους).	ΝΑΙ			
	Να υποστηρίζει δυναμική επέκταση όγκου και χωρητικότητας	ΝΑΙ			
	Μέγιστο υποστηριζόμενο capacity	>= 3.3PB			
	Αριθμός προσφερόμενων δίσκων τεχνολογίας SAS χωρητικότητας 1.8TB 	>= 24			
	Αριθμός προσφερόμενων δίσκων τεχνολογίας NL SAS χωρητικότητας 18TB 	>= 18			
	Να υποστηρίζεται διαχείριση μέσω GUI	NAI			
	Να μπορεί να διαχειριστεί από την ίδια κονσόλα διαχείρισης των εξυπηρετητών.				
	Ο Ανάδοχος να διαθέτει εξουσιοδότηση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο για να παρέχουν τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες εγγύησης. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση και πιστοποίηση θα αποδεικνύεται με επιστολή-δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 

	ΝΑΙ			
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη.	ΝΑΙ			
	Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προβληματικός δίσκος θα παραμένει στο χώρο του Datacenter	NAI			

Backup Storage Server
Ζητούμενος αριθμός συστημάτων  : 1
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση	Τεκμηρίωση
Παραπομπή	
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του).	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει chipset Intel LGA 4677 ή ισοδύναμο	ΝΑΙ			
	Να διαθέτει πιστοποίηση CE	ΝΑΙ			
	Μέγεθος Rack	>= 2U			
	Να διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης καλωδίων	ΝΑΙ			
	Υποστηριζόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή	1			
	Προσφερόμενος αριθμός πυρήνων (cores) ανά επεξεργαστή (CPU) 	>= 32			
	Συχνότητα λειτουργίας των προσφερόμενων επεξεργαστών (CPU) 	>= 2.1 GHz			
	Μνήμη Cache των επεξεργαστών  	>=160ΜΒ			
	Να υποστηρίζεται η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών νημάτων ανά πυρήνα (multi-threading).	ΝΑΙ			
	Να παρέχεται πλήρης υποστήριξη για hardware assisted x86 virtualization (ανάλογα με τον κατασκευαστή απαιτούνται τα κατάλληλα processor extensions, π.χ. AMD-V, Intel VT-x κλπ)	ΝΑΙ			
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης   	>= 128GB			
	Μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης   	>= 1TB			
	Τύπος παρεχόμενης μνήμης DDR4 ή ισοδύναμη ή ανώτερη	ΝΑΙ			
	Συχνότητα λειτουργίας παρεχόμενης μνήμης 	>= 4800 MHz			
	Σχετικά με τις μνήμες να υποστηρίζονται χαρακτηριστικά διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων Error-correcting code (ECC), Mirroring, SDDC, ADDDC	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει κατάλληλο RAID controller που να οδηγεί το σύνολο των προσφερόμενων δίσκων του συστήματος και να υποστηρίζει HW RAID 0/1/10/5.	ΝΑΙ			
	Αριθμός προσφερόμενων θυρών 10/25GbE SFP28	>= 2			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον 3 USB θύρες, 3.2 G1	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να μπορεί να υποστηρίξει στο σασί αυτού, μέχρι τουλάχιστον 520ΤΒ συνολική χωρητικότητα. 	NAI			
	O εξυπηρετητής να μπορεί να υποστηρίξει τεχνολογίες δίσκων NVMe 	ΝΑΙ			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον τρείς (3) PCI θύρες 4.0	ΝΑΙ			
	Αριθμός προσφερόμενων δίσκων NVME 960GB	>= 2			
	Αριθμός προσφερόμενων δίσκων SATA 22TB	>= 24			
	Υποστήριξη TPM 2.0	NAI			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) τροφοδοτικά (power supplies) και τους αντίστοιχους ανεμιστήρες (fans) με δυνατότητα αλλαγής εν λειτουργία (hot-plug) τόσο για τα τροφοδοτικά όσο και για τους ανεμιστήρες	NAI			
	Τα Λειτουργικά Συστήματα LINUX RedHat, Ubuntu να υποστηρίζονται επίσημα από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού	NAI			
	O εξυπηρετητής να διαθέτει μονάδα διαχείρισης με 1x RJ-45 GbE dedicated management port 	NAI			
	Ο ανάδοχος να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την παροχή των υπηρεσιών εγγύησης για τον προτεινόμενο εξοπλισμό	ΝΑΙ			
	Ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος κατά  ISO 9001	NAI			
	O ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001	NAI			
	O ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 27001	NAI			
	Για την προστασία των δεδομένων και των εικονικών μηχανών απαιτείται λογισμικό προστασίας δεδομένων και λήψης αντιγράφων ασφαλείας.	NAI			
	•	Mε περιβάλλοντα εικονοποίησης VMware και Microsoft Hyper-v	

•	Με υποστήριξη δημοφιλών λειτουργικών συστημάτων και Linux Windows ως backup clients.	

	NAI			
	H λήψη του backup θα πρέπει να υποστηρίζεται με ή χωρίς την εγκατάσταση agents (agentless backup) σε κάθε εικονική μηχανή	NAI			
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών από τον κατασκευαστή με επισκευή on-site  	ΝΑΙ			

Σύστημα Τείχους Προστασίας (Firewall)
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
1		ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
1.1		Αριθμός μονάδων 	2			
1.2		Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδικευμένο hardware.	ΝΑΙ			
2		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
2.1		Ρυθμαπόδοση (Throughput) 	≥ 20 Gbps			
2.2		Ρυθμαπόδοση VPN 	≥ 5  Gbps			
2.3		Aυτόνομη υποστήριξη, ή σε συνεργασία με άλλο λογισμικό υπηρεσιών  content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control, 	ΝΑΙ			
2.4		Υποστήριξη αντιμετώπισης  ιών που δεν είναι  γνωστοί εκ των προτέρων (zero-day) και επιθέσεων τύπου Advanced Persistent Threats (Sandbox).  	NAI			
2.5		Υποστήριξη προστασίας με agents στους Η/Υ για επιπλέον προστασία ανίχνευσης απειλών και άμεση αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης. Να προσφερθούν 250 άδειες  	NAI			
2.6		Ρυθμαπόδοση Antivirus (Throughput) 	≥ 5 Gbps			
2.7		Ρυθμαπόδοση Intrusion Prevention System – IPS  (Throughput)	≥ 4 Gbps			
2.8		Ρυθμαπόδοση με ενεργοποιημένες όλες τις υπηρεσίες UTM της παραγράφου 2.3	≥ 3 Gbps			
2.9		Υποστήριξη συνδεσμολογίας υψηλής διαθεσιμότητας (Active/Stand by ή/και Active / Active) χωρίς αναβάθμιση λογισμικού ή υλικού	NAI			
2.10		Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων  	≥ 5.000.000			
2.11		Κάθε συσκευή θα διαθέτει 2 εσωτερικά  τροφοδοτικά 	ΝΑΙ			
2.12		Αριθμός Ethernet θυρών  10/100/1000. Η κάθε θύρα να μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα ως LAN / WAN / DMZ	≥ 8			
2.13		Αριθμός Ethernet θυρών  10 Gbps. Η κάθε θύρα να μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα ως LAN / WAN / DMZ	≥ 4			
2.14		Ελάχιστος αριθμός θυρών που να μπορούν να ρυθμιστούν ως WAN 	≥ 6			
2.15		Υποστήριξη SSL VPN καναλιών 	≥ 500			
2.16		Υποστήριξη Mobile IPsec VPN καναλιών 	≥ 500			
2.17		Ο μηχανισμός Antispam να προσφέρει και τη δυνατότητα καραντίνας 	ΝΑΙ			
2.18		Να υποστηρίζει Server Load Balancing 	ΝΑΙ			
2.19		Υποστήριξη Stateful Packet Inspection	ΝΑΙ			
2.20		Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes)	ΝΑΙ			
2.21		Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται  RIP v1 v2, OSPF, BGP4)	ΝΑΙ			
2.22		Υποστήριξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης χρηστών. Να αναφερθούν τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται 	ΝΑΙ			
2.23		Δυνατότητα επιθεώρησης σε βάθος (Deep Packet Inspection) 	ΝΑΙ			
2.24		Συνεργασία με Active Directory για πιστοποίηση των χρηστών με χρήση ενός κωδικού «Single sign-on» 	ΝΑΙ			
3		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ				
3.1		Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface (CLI),  διαχείριση μέσω γραφικού περιβάλλοντος (Web Based) και μέσω εφαρμογής εγκατεστημένης σε Windows περιβάλλον	ΝΑΙ			
3.2		Υποστήριξη διαχείρισης από το σύννεφο με υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού της συσκευής με download έτοιμου configuration.	ΝΑΙ			
3.3		Υποστήριξη καταγραφής της κατανάλωσης του Bandwidth, και του όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση,  χρήστη, πρωτόκολλο, source, destination σε πραγματικό χρόνο μe δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων 	ΝΑΙ			
3.4		Υποστήριξη παραμετροποίησης σε off-line mode (υλοποίηση παραμετροποιήσεων, αποθήκευση και ενεργοποίηση σε μεταγενέστερο χρόνο)	ΝΑΙ			
3.5		Υποστήριξη περιορισμού ή αποκλεισμού σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης, σε επίπεδο source ή destination  	ΝΑΙ			
3.6		Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων (logs)	ΝΑΙ			
3.7		Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v2 και v3	ΝΑΙ			
4		ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
4.1		Να αναφερθούν κατασκευαστικά standards και  certifications.	ΝΑΙ			
4.2		Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη  ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή λογισμικού , καθώς και τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή 24x7 για πέντε  έτη  από την ημερομηνία προμήθειας. 	ΝΑΙ			
4.3		Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες άδειες τουλάχιστο πέντε  ετών, για συνεχείς ενημερώσεις όλων των βάσεων, του λειτουργικού και  των υπηρεσιών UTM που ζητώνται.	NAI			
4.4		O Ανάδοχος θα προσφέρει πλήρη εγκατάσταση και παραμετροποίηση από πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή τεχνικό	ΝΑΙ 			
4.5		Ο Ανάδοχος θα προσφέρει εκπαίδευση τουλάχιστο 2 ημερών σε στελέχη του τμήματος μηχανογράφησης από πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή μηχανικό. Η εκπαίδευση θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα. 	ΝΑΙ			

FC SAN Switches ( Τεμάχια 3)
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	
5.1		Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του).	ΝΑΙ			
5.2		Πλήθος προσφερόμενων μεταγωγών.	≥ 2			
5.3		Το προσφερόμενο σύστημα να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους εξυπηρετητές για λόγους συμβατότητας.	ΝΑΙ			
5.4		Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον 12 θύρες 16 Gb FC SWL SFP+.	ΝΑΙ			
5.5		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει auto sensing για ταχύτητες 4/8/16 Gbps.	ΝΑΙ			
5.6		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει 
•	Full Fabric mode, 
•	Access Gateway, 
•	Advanced Zoning	NAI			
5.7		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει Non-Blocking αρχιτεκτονική.	NAI			
5.8		Αggregate throughput.	≥ 384Gbps			
5.9		Switching Latency.	≥ 0.7 microseconds			
5.10		Να διαθέτει ειδική θύρα διαχείρισης.	NAI			
5.11		Υποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών:
•	LDAP, RADIUS, TACACKS+, SSH, SSL
•	SMI-S compliant
•	SNMP v3
•	NPIV
•	QoS
•	Bottleneck detection	NAI			
5.12		Nα προσφερθούν ανά συσκευή 4 οπτικά καλώδια για uplink συνδέσεις	ΝΑΙ			
5.13		Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών από τον κατασκευαστή με επισκευή on-site και απόκριση 8 χ 5 χ ΝΒD	ΝΑΙ			

Core LAN Switches ( Τεμάχια 3)
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 	
3.1		Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του).	ΝΑΙ			
3.2		To σύνολο των μεταγωγέων Κεντρικοί και περιφερικοί να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή	ΝΑΙ			
3.3		Πλήθος προσφερόμενων μεταγωγών.	≥ 3			
3.4		Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον 20 SFP+ θύρες  1G / 10G Ethernet	ΝΑΙ			
3.5		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει Layer 2 & Layer 3 λειτουργίες	ΝΑΙ			
3.6		Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον 4 x SFP28 Θύρες  25G Ethernet	ΝΑΙ			
3.7		Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον 2 x QSFP+ Θύρες  40G Ethernet	ΝΑΙ			
3.8		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει VRRP 	NAI			
3.9		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει Stacking	NAI			
3.10		Switching Capacity	≥ 750Gbps			
3.11		Forwarding Rate	≥560 Mpps			
3.12		Αριθμός ΜΑC διευθύνσεων	≥ 32k			
3.13		Mέγεθος Buffer	≥ 4 MB			
3.14		Να διαθέτει ειδική θύρα διαχείρισης  Ethernet και  Serial Console	NAI			
3.15		Αριθμός VLAN	4000			
3.16		Τροφοδοτικά 	2			
3.17		Ανεμιστήρες Hot Swap	2			
3.18		STP Vitrual ports	64			
3.19		Υποστήριξη SNMP ,RMON ,syslog	NAI			
3.20		Web Based Management , CLI, SSH ,NetConf	NAI			
3.21		RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, static routing, RIPng, OSPFv3, ISISv6, and BGP4+	NAI			
3.22		Nα προσφερθούν ανα συσκευή όλοι   transceivers SFP+ , SFP28 και τα αντίστοιχα  οπτικά καλώδια για uplink συνδέσεις για όλες τις θύρες	ΝΑΙ			
3.23		Nα προσφερθούν 2 DAC QSFP+  καλώδια 40Gbps για την δημιουργία του Stack	ΝΑΙ			
3.24		MTBF( Ώρες)	>360000			
3.25		Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών 	ΝΑΙ			

Περιφερειακά Switches ( Τεμάχια 4)
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 	
3.26		Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του).	ΝΑΙ			
3.27		Πλήθος προσφερόμενων μεταγωγών.	≥ 4			
3.28		Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον 48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+	ΝΑΙ			
3.29		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει Layer 2 	ΝΑΙ			
3.30		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει Stacking μέχρι και  4 Μονάδες	NAI			
3.31		Switching Capacity	≥ 176Gbps			
3.32		Αριθμός ΜΑC διευθύνσεων	≥ 16k			
3.33		Mέγεθος Buffer	≥ 1,5 MB			
3.34		Να διαθέτει ειδική θύρα διαχείρισης Gigabit Ethernet	NAI			
3.35		Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει IPv4/IPv6 routing  VRRP	NAI			
3.36		Αριθμός Τροφοδοτικών ( Hot Swap )	2			
3.37		PoE Standard IEEE 802.3af/at	ΝΑΙ			
3.38		Αριθμός VLAN	4000			
3.39		Poe Power	≥ 740W			
3.40		Nα προσφερθούν ανά συσκευή όλοι   transceivers SFP+ και τα αντίστοιχα  οπτικά καλώδια για uplink συνδέσεις	ΝΑΙ			
3.41		Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών 	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
3.	Υποδομή Πλατφόρμας Εικονικών μηχανών και Επιχειρησιακής Ανάκαμψης	
3.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ.
6.1.3.3 Υποδομή	Πλατφόρμας
Εικονικών μηχανών και Επιχειρησιακής Ανάκαμψης - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
5.	Υποδομή εικονικών τερματικών (Virtual Terminal)	
5.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ. I.3.3.5 Υποδομή εικονικών τερματικών (Virtual Terminal)- Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
6.		
7.	Λειτουργικά συστήματα (Windows)	
7.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ.
6.1.3.7 Λειτουργικά συστήματα (Windows) - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
8.	Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης	
8.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.1.3.8 Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές	ΝΑΙ			

18.1.4 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων
Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
1.	Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων	
1.1.	Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων	
1.1.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.2.1.1 Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
1.2.	Υποσύστημα Διαχείρισης Εργασιών - Διαδικασιών	
1.2.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.2.1.2 Υποσύστημα Διαχείρισης Εργασιών - Διαδικασιών - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές	ΝΑΙ			
1.3.	Υποσύστημα Καταγραφής - Διαχείριση Ζημιών (ανά συμβάν)	
1.3.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.2.1.3 Υποσύστημα Καταγραφής - Διαχείριση Ζημιών (ανά συμβάν) - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
1.4.	Υποσύστημα Διαχείρισης βοήθειας	
1.4.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.2.1.4 Υποσύστημα Διαχείρισης βοήθειας - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
1.5.	Υποσύστημα Διαχείρισης Μηνυμάτων	
1.5.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.2.1.5 Υποσύστημα Διαχείρισης	Μηνυμάτων	-
Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές	ΝΑΙ			
2.	Εξοπλισμός Καταγραφής πεδίου	
2.1.	Ηλεκτρονικές Ταμπλέτες	
2.1.1.	Αριθμός μονάδων	10			

	
Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
2.1.2.	Πλήρη συμμόρφωση στα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρ. 6.2.2.1.1 Ηλεκτρονικές	Ταμπλέτες	-
Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές	ΝΑΙ			
2.2.	Φορητοί υπολογιστές	
2.2.1.	Αριθμός μονάδων	15			
2.2.2.	Πλήρη συμμόρφωση στα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρ. 6.2.2.1.2 Φορητοί υπολογιστές - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
2.3	Drones				
2.3.1.	Αριθμός μονάδων	3			
2.3.2.	Πλήρη συμμόρφωση στα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρ. 6.2.2.1.3. drones - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 6.2.2.1.3.	ΝΑΙ			
3.	Εμπλουτισμός λειτουργικότητας πλατφόρμας Έξυπνης πόλης - IoT	
3.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ.
6.2.3 Εμπλουτισμός λειτουργικότητας πλατφόρμας Έξυπνης πόλης - IoT - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές	ΝΑΙ			

18.1.5 Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου έξυπνης πόλης
Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
1.	Διαμόρφωση χώρου	

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
1.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις ζητούμενες ποσότητες της παρ.
6.3.1.2 Διαμόρφωση χώρου θέσεων εργασίας - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
2.	Σύστημα Video Wall	
2.1.	VideoWall	
2.1.1.	Ποσότητα: 15 τεμάχια (Video wall 5x3 )	ΝΑΙ			
2.1.2.	Όνομα κατασκευαστή και μοντέλο	ΝΑΙ			
2.1.3.	Όλα τα τεχνικά εγχειρίδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή. Το καλώδιο τροφοδοσίας αλλά και το τηλεχειριστήριο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται.	ΝΑΙ			
2.1.4.	Διάσταση οθόνης	>= 55"			
2.1.5.	Φωτεινότητα	>500 nits			
2.1.6.	Αντίθεση οθόνης	> 1000:1			
2.1.7.	Ενσωματωμένος ανεμιστήρας	> 1			
2.1.8.	Βάθος χρώματος	> 1.07Billion (10bit)			
2.1.9.	Χρόνος απόκρισης οθόνης	< 8ms			
2.1.10.	Ανάλυση οθόνης	>= FHD 1920x1080 pixels ή υψηλότερη			
2.1.11.	ώρες λειτουργίας :	24/7			
2.1.12.	Συνολικό πλαίσιο οθόνης	<1.8mm			
2.1.13.	Είσοδοι:
Δεν είναι αποδεκτοί οι αντάπτορες για μετατροπή εισόδων	HDMI >1, DP >1, DVI >1			
2.1.14.	' Έξοδοι:
Δεν είναι αποδεκτοί οι αντάπτορες για μετατροπή εξόδων	HDMI >1			
2.1.15.	' Έλεγχος οθονών	μέσω RS-232 (είσοδος & έξοδος) : >2			
2.1.16.	Αντιθαμβωτική επιφάνεια :	>28% Haze			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
2.1.17.	RJ45 θύρα :	>1			
2.1.18.	Κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση	ΝΑΙ			
2.1.19.	Να συμπεριλαμβάνεται ειδική βάση με λειτουργία 'pop-out' για video wall	ΝΑΙ			
2.1.20.	Συνολικό βάθος οθόνης (χωρίς βάση)	< 70mm			
2.1.21.	Θερμοκρασία λειτουργίας	Τουλάχιστον μεταξύ 0°C - 40°C			
2.1.22.	Υγρασία λειτουργίας	10% - 90% RH (noncondensing)			
2.1.23.	Κατανάλωση ρεύματος	<= 200W			
2.1.24.	Βάρος οθόνης (χωρίς βάση)	<= 29Kg			
2.1.25.	5 χρόνια εγγύηση κατασκευαστή	ΝΑΙ			
2.2.	Video wall Controller (matrix ή άλλους εναλλακτικούς τρόπους σύνδεσης που θα προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος)	
2.2.1.	Ποσότητα: 1 τεμάχια	ΝΑΙ			
2.2.2.	O Video wall controller και το λογισμικό διαχείρισης πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τις οθόνες video wall	ΝΑΙ			
2.2.3.	Rack mounted	ΝΑΙ			
2.2.4.	ύψος σασί	< 8 U			
2.2.5.	Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 50°C			
2.2.6.	Υγρασία λειτουργίας	10% - 90% RH (noncondensing)			
2.2.7.	Είσοδοι βίντεο	> 15 x HDMI			
2.2.8.	USB θύρα	> 1			
2.2.9.	Υποστηριζόμενη ανάλυση βίντεο	> 1920 x 1200@60 Hz			
2.2.10.	' Έξοδοι βίντεο	> 15 x HDMI			
2.2.11.	Θύρες ελέγχου	LAN/Ethernet			
3.	Η/Υ υψηλών επιδόσεων	
3.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις ποσότητες της παρ. 6.3.1.4 Η/Υ υψηλών επιδόσεων (Work Station) με πολλαπλές οθόνες - Λειτουργικές και	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
	τεχνικές προδιαγραφές				
4.	Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης	
4.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.3.1.5 Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές	ΝΑΙ			

18.1.6 Σύστημα παρακολούθησης κρίσιμων υποδομών
Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
1.	Γενικές Προδιαγραφές	
1.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ.	6.3.2.1	Γενικές
Προδιαγραφές - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
2.	Οπτικές Κάμερες τύπου Bullet	
2.1.	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ			
2.2.	Ποσότητα	Τουλάχιστον 10			
2.3.	Ποιότητα	κατασκευής/ISO
κατασκευαστή	ΝΑΙ			
2.4.	Η συσκευή απεικόνισης να είναι progressive 1/1.8" CMOS	ΝΑΙ			
2.5.	Να έχει δυνατότητα ανάλυσης 4K	ΝΑΙ			
2.6.	Με συμπίεση H.265/H.264, MJPEG	ΝΑΙ			
2.7.	Με φωτεινότητα: Color: 0.05Lux (F1.6,1/30), B/W: 0Lux (IR LED on)	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
2.8.	Να διαθέτει WDR (120dB)	ΝΑΙ			
2.9.	Να διαθέτει και να μπορεί να δημιουργήσει 8 σημείων Πολυγωνική ζώνη για VIDEO MOTION	ΝΑΙ			
2.10.	Να διαθέτει Alarm I/O, Input 1ea/Output1ea	ΝΑΙ			
2.11.	Να διαθέτει Alarm ενημέρωση σε περίπτωση disconnect	ΝΑΙ			
2.12.	Να εξυπηρετεί πρωτόκολλα TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour,LLDP, IPv4, IPv6, LLDP, SRTP(TCP,UDP UNICAST)	ΝΑΙ			
2.13.	Να δίνει ειδοποιήσεις όταν υπάρχει συμβάν μέσω File upload via FTP & Email, Notification via E-mail, καταγραφή	συμβάντων
(SD/SDHC/SDXC) ή NAS, alarm output, HANDOVER	ΝΑΙ			
2.14.	Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες -40°C έως +55°C	ΝΑΙ			
2.15.	Να έχει IR 30m	ΝΑΙ			
Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
2.16.	Να διαθέτει IP66/IP67, NEMA4X, IK10	ΝΑΙ			
2.17.	Να	δέχεται	τροφοδοσία
PoE+(IEEE802.3at), 12VDC, PoE: Max 20W, typical 16W	ΝΑΙ			
2.18.	Nα έχει μνήμη ( RAM) 4096 MB & 512MB FLASH	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
2.19.	Να είναι NDAA compliant	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
2.20.	Να διαθέτει Micro SD /SDHC/SDX 2 slots 512 MB	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
2.21.	Nα διαθέτει για Video Out CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation
USB: Micro USB Type B, 1280x720 for installation	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
3.	Λογισμικό διαχείρισης - ανάλυσης Βίντεο	
3.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.3.2.3 Λογισμικό διαχείρισης - ανάλυσης Βίντεο - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές	ΝΑΙ			
4.	Analytics plug-ins	
4.1.	Προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν όλα τα Plug-ins	
4.1.1.	Παρακολούθηση πολλαπλών στόχων	ΝΑΙ			
4.1.2.	Μηχανισμός βαθμονόμησης σκηνής για τρισδιάστατη χαρτογράφηση	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
4.1.3.	Φιλτράρισμα αντικειμένων με βάση
•	Μέγεθος αντικειμένου, εκφρασμένο σε όρους αριθμού εικονοστοιχείων.
•	Μέγεθος αντικειμένου, εκφρασμένο σε πλάτος και ύψος αντικειμένου (σε pixel).	ΝΑΙ			
Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
	•	Μέγεθος αντικειμένου, εκφρασμένο σε πλάτος και ύψος αντικειμένου (σε εκατοστά).
•	Λόγος διαστάσεων.
•	Συμμετοχή , μέσω της χρήσης βαθιάς νευρωνικών δικτύων.				
4.1.4.	Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη μετάδοση	συναγερμών	και
ειδοποιήσεων σε συστήματα τρίτων κατασκευαστών, επίσης ταυτόχρονα: • Ενδεικτικά	Αναφέρονται	τα
συστήματα διαχείρισης βίντεο (τουλάχιστον Arteco NEXT, Genetec, Milestone XProtect, Wisenet Wave, Wisenet SSM, SeeTec, WaveStore, Avigilon POS)
• Εγγραφή σε διακομιστή FTP, με δυνατότητα επισύναψης σειράς εικόνων που σχετίζονται με το συμβάν ενδιαφέροντος	ΝΑΙ			
4.1.5.	Το σύστημα πρέπει επίσης να διαθέτει:
•	Δυνατότητα ορισμού οποιουδήποτε αριθμού	περιοχών/αισθητήρων
ενδιαφέροντος, γραμμών διέλευσης κ.λπ.
•	Δυνατότητα καθορισμού ROI εντός των οποίων θα περιοριστεί η επεξεργασία, με υψηλότερη προτεραιότητα από τυχόν	πρόσθετους	τομείς
ενδιαφέροντος Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	μέσω
χρονοπρογραμματισμού	της
προσθήκης ανάλυσης βίντεο (π.χ. 8 π.μ. έως 6 μ.μ. καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής)
•	Ζωντανή	απεικόνιση μέσω web
interface	λειτουργίας συστήματος
ανάλυσης βίντεο
•	Εμφάνιση	ζωντανής εικόνας μέσω
διασύνδεσης ιστού με επικάλυψη αισθητήρα	και	πληροφορίες
κινούμενων αντικειμένων	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
4.1.6.	Το σύστημα πρέπει επίσης να επιτρέπει:
•	Εμφάνιση της ζωντανής εικόνας σε υψηλότερη ανάλυση από την ανάλυση επεξεργασίας (π.χ. οθόνη 4MP και επεξεργασία 4CIF)
•	Δυναμική	ενεργοποίηση	/
απενεργοποίηση της προσθήκης ανάλυσης	βίντεο	μέσω
ενεργοποιήσεων http από συστήματα τρίτων ή άλλες εφαρμογές ανάλυσης βίντεο	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
4.1.7.	Να διαθέτει δικό του DASH -PRO ίδιας εταιρείας	ΝΑΙ			
4.1.8.	Να έχει δυνατότητα να κάνει οπτικοποίηση δεδομένων , να παράγει αναφορές, να βγάζει διαγνωστικά, να στέλνει ειδοποιήσεις,	ΝΑΙ			
4.1.9.	Να μπορεί να κάνει συλλογή δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες	(διαφόρων
κατασκευαστών)	ΝΑΙ			
4.1.10.	Να υποστηρίζει τα πρωτοκόλλα ΗΤΤP(SGI, REST) UDP/TCP,	ΝΑΙ			
4.1.11.	Να υποστηρίζει τα πρωτοκόλλα
MODBUS( TCP), MQTT	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
4.1.12.	Να διαθέτει εφαρμογή σχεδιασμού και αποτύπωσης των analytics του ιδίου κατασκευαστή	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
4.1.13.	Ευρωπαϊκού	σχεδιασμού	και
κατασκευής	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ			
4.2.	Ανίχνευση κυκλοφορίας οχημάτων	
4.2.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.3.2.3.4 Analytics plug-in ανίχνευσης κίνησης - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
4.2.2.	Η εφαρμογή ανάλυσης βίντεο πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
	δυνατότητες ανάλυσης κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων				
4.2.3.	Καταμέτρηση	και	ταξινόμηση
οχημάτων (στις τρεις κατηγορίες: αυτοκίνητα,	μοτοσικλέτες	και
φορτηγά).	ΝΑΙ			
4.2.4.	Εκτίμηση της μέσης ταχύτητας κάθε οχήματος που διασχίζει μια περιοχή.	ΝΑΙ			
4.2.5.	Να μπορεί να κάνει αξιολόγηση του χρώματος κάθε οχήματος που διασχίζει μια περιοχή	ΝΑΙ			
4.2.6.	Να έχει δυνατότητα να ενεργοποιεί συναγερμό	(ειδοποιήσεις)	σε
περίπτωση που εντοπιστεί όχημα με μέση ταχύτητα μεγαλύτερη από ένα ρυθμιζόμενο όριο.	ΝΑΙ			
4.2.7.	Ανίχνευση οχημάτων που διασχίζουν έναν αισθητήρα εικονικής γραμμής με λάθος κατεύθυνση	ΝΑΙ			
4.2.8.	Ανίχνευση	οχημάτων	σε
απαγορευμένες λωρίδες (όπως λωρίδες έκτακτης ανάγκης).	ΝΑΙ			
4.2.9.	Ανίχνευση σταματημένων οχημάτων στο δρόμο ή στις λωρίδες	ΝΑΙ			
4.2.10.	Ανίχνευση συμφόρησης με βάση την πληρότητα ή με καταμέτρηση οχημάτων σε μια περιοχή.	ΝΑΙ			
4.2.11.	Ανίχνευση πεζών στο δρόμο ή στις λωρίδες κυκλοφορίας	ΝΑΙ			
4.2.12.	Παρακολούθηση της πληρότητας των χώρων στάθμευσης ανιχνεύοντας την κατάσταση κάθε μεμονωμένου σημείου	ΝΑΙ			
4.2.13.	Παρακολούθηση της πληρότητας του χώρου στάθμευσης μέσω LPR (License plate recognition).	ΝΑΙ			
4.2.14.	Ανίχνευση [ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ] οχημάτων που διασχίζουν τη γραμμή στάσης ενώ	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
	το φανάρι είναι κόκκινο. Η ανίχνευση και η ταξινόμηση (πρέπει να υπάρχει ένας ταξινομητής για να διακρίνει τουλάχιστον τις κατηγορίες οχημάτων αυτοκίνητα,	μοτοσικλέτες	και
φορτηγά) των οχημάτων, καθώς και η ανάλυση της κατάστασης των φωτεινών σηματοδοτών και η ανίχνευση κόκκινου φωτός πρέπει να βασίζονται σε αλγόριθμους βαθιάς εκμάθησης. Δεν πρέπει να απαιτείται φυσική σύνδεση με το φανάρι.				
4.2.15.	Ανίχνευση και αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας που περνούν σε δεδομένο	δρόμο	ή	δεν
συμμορφώνονται με έναν από τους καθορισμένους κανόνες	ΝΑΙ			
4.2.16.	Χρήση βαθιών νευρωνικών δικτύων για την ανίχνευση συγκεκριμένων κατηγοριών αντικειμένων (με βάση τη συγκεκριμένη επιθυμητή εφαρμογή)	ΝΑΙ			
4.3.	Ανίχνευση πλήθους	
4.3.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.3.2.3.6 Analytics plug-in ανίχνευσης πλήθους - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ			
4.3.2.	Να μπορούν να μετρούν άτομα που εισέρχονται/εξέρχονται από μια πύλη. Αυτή η λειτουργία απαιτεί τη χρήση κάμερας με προβολή από πάνω προς τα κάτω.	ΝΑΙ			
4.3.3.	Να μετρούν τον αριθμό των ατόμων που διασχίζουν μία ή περισσότερες εικονικές γραμμές.	ΝΑΙ			
4.3.4.	Να υπολογίζει τον αριθμό των ατόμων μέσα σε μια περιοχή που έχει διαμορφωθεί από έναν ανθρώπινο χειριστή.	ΝΑΙ			
4.3.5.	Να	ανιχνεύει	καταστάσεις	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
	υπερπληθυσμού με δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού εάν ο αριθμός των ατόμων σε μια περιοχή υπερβεί ένα όριο που έχει διαμορφωθεί	από	τον
προγραμματισμό του.				
4.3.6.	Να μπορεί να αξιολογεί την κοινωνική απόσταση,	με	δυνατότητα
ενεργοποίησης συναγερμού εάν οι αποστάσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων δεν τηρούνται για ένα ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα (ο ελάχιστος αριθμός ατόμων σε ένα σύμπλεγμα και ο ελάχιστος η απόσταση πρέπει να είναι διαμορφώσιμη).	ΝΑΙ			
4.3.7.	Να μπορεί να υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας μιας περιοχής με δυνατότητα	ενεργοποίησης
συναγερμού σε περίπτωση υπέρβασης ενός ρυθμιζόμενου ορίου πληρότητας	ΝΑΙ			
4.3.8.	Να μπορεί να εμφανίζει θερμοχάρτη (hitmap) για τον προσδιορισμό συγκέντρωσης ανθρώπων	ΝΑΙ			
4.3.9.	Να μπορεί να παρακολουθεί τον χρόνο παραμονής ενός ή περισσότερων ατόμων σε μια περιοχή.	ΝΑΙ			
4.3.10.	Να μπορεί να προσδιορίζει ακίνητο άτομο, να επαληθεύει την παρουσία ατόμων σταθερά σε μια περιοχή ενδιαφέροντος. Ένας χειριστής θα μπορεί να διαμορφώσει τόσο τον μέγιστο χρόνο παραμονής όσο και την περιοχή (χωρική ανοχή) εντός της οποίας το άτομο θεωρείται σταθερό.	ΝΑΙ			
4.3.11.	Να μπορεί να εντοπίσει και να επαληθεύσει την παρουσία ανθρώπων που περιπλανώνται σε μια περιοχή ενδιαφέροντος	ΝΑΙ			

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
4.4.	Ανίχνευση Πυρκαγιάς και Καπνού	
4.4.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.3.2.3.5 Analytics plug-in ανίχνευσης φωτιάς και καπνού - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές				
4.4.2.	'Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς μέσω ανίχνευσης φλόγας σε μια περιοχή ενδιαφέροντος,	χρησιμοποιώντας
βαθιά νευρωνικά δίκτυα.	ΝΑΙ			
4.4.3.	'Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς μέσω ανίχνευσης καπνού σε μια περιοχή ενδιαφέροντος,	χρησιμοποιώντας
βαθιά νευρωνικά δίκτυα.				
4.4.4.	Η εφαρμογή ανάλυσης βίντεο πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει τις δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, που αναφέρονται σε φλογα και καπνό, μέσω τεχνητής όρασης και βαθιά νευρωνικών δικτύων	ΝΑΙ			
4.5.	Εξασφάλιση GDPR	
4.5.1.	H ανάλυση του βίντεο πρέπει να επιτρέπει την	εγγύηση του
απόρρητου των ανθρώπων, χάρη στη δυνατότητα κάλυψης σε πραγματικό χρόνο συγκεκριμένων περιοχών ενδιαφέροντος, που αναγνωρίζονται στατικά ή γενικά οποιουδήποτε κινούμενου αντικειμένου σε μία ή περισσότερες περιοχές ενδιαφέροντος μέσα στο πλαίσιο της σκηνής από την κάμερα.				
4.5.2.	Χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους				
4.5.3.	Χωρίς όριο στον αριθμό των περιοχών που πρέπει να καθοριστούν, για να γίνεται κάλυψη,				
5.	Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης	

Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
5.1.	Πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 6.3.2.4 Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης - Λειτουργικές	και	τεχνικές
προδιαγραφές	ΝΑΙ			

18.1.7 Υπηρεσίες- Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα - Μεθοδολογίες
Α / Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	
1.	Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 7.1 Μελέτη Εφαρμογής - Υπηρεσίες Έργου	ΝΑΙ			
2.	Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 7.2 Υπηρεσίες Προμήθειας και εγκατάστασης - θέση σε λειτουργία. - Υπηρεσίες Έργου	ΝΑΙ			
3.	Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 7.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης - Υπηρεσίες Έργου	ΝΑΙ			
4.	Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 7.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας - Υπηρεσίες Έργου	ΝΑΙ			
5.	Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 7.5 Υπηρεσίες Εγγύησης - Υπηρεσίες Έργου	ΝΑΙ			
6.	Συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τα παραδοτέα της παρ. 9.1 Φάσεις και Παραδοτέα	ΝΑΙ			
7.	Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παρ. 10 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου	ΝΑΙ			

18.2 Πίνακας Παραπομπής Κριτηρίων Αξιολόγησης
Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ» από τον προσφέροντα ανάδοχο με:
1. Σαφής παραπομπή στο συγκεκριμένο εδάφιο της Τεχνικής Προσφοράς που κατά την κρίση του προσφέροντα αντιστοιχεί στο ανάλογο κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης.
2. Σύντομη περιγραφή - αναφορά της υπερκάλυψης της απαίτησης του συγκεκριμένου κριτηρίου.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	
1	Λειτουργικές και Τεχνικές Δυνατότητες Προδιαγραφές		
1.1	Διαμόρφωση κέντρου δεδομένων Δημαρχείου (PRIMARY DC)		
1.2	Διαμόρφωση Εφεδρικού κέντρου δεδομένων (Δημ. Κήπου - DRDC)		
1.3	Σχεδιασμός - Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού κέντρων δεδομένων		
1.4	Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων		
1.5	Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου έξυπνης πόλης		
1.6	Σύστημα παρακολούθησης κρίσιμων υποδομών		
2	Μεθοδολογία οργάνωση και υλοποίηση σύμβασης		
2.1	Κατανόηση έργου - Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Οργάνωση παραδοτεών, Παραδοτέα)		
2.2	Υπηρεσίες εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας, εγγύησης		
	ΣΥΝΟΛΟ		

19 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:	Όνομα:	
Πατρώνυμο:	Μητρώνυμο:		
Ημερομηνία	.	.
Γέννησης:	Τόπος Γέννησης:		
Τηλέφωνο:	E-mail:	—	
Fax:			
Διεύθυνση Κατοικίας:			
	
—	

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος	Τίτλος Πτυχίου	Ειδικότητα	Ημερομηνία Απόκτησης
Πτυχίου	

				

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Οικονομικό
Φορέα, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
'Έργο	Εργοδότης	Θέση και Καθήκοντα στο 'Έργο	Απασχόληση στο 'Έργο	
			Περίοδος (από - έως)	Α/Μ