**2. Έντυπο Οικονομικής Προσφορά**

Θέμα: «Ενιαία μελέτη για την προμήθεια καυσίμων λιπαντικών ελαίων του Δήμου Χανίων και νομικών προσώπων του» μέσω ανοιχτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τους στο Ν. Χανίων για τα υγρά καύσιμα

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Άρθρο 63 Ν-4257/2014).

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

Της επιχείρησης ..................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

**2.1.1 Προμήθεια καυσίμων**

***1. Φορέας Προμήθειας Δήμος Χανίων***

* + - * 1. **Τμήμα: Κ1, Είδος: Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ. Χανίων**

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Σύνολο** |  | **34.710,00 €** |
|  |  | **ΦΠΑ** | **24,00%** | **8.330,40 €** |
|  |  | **Σύνολο με ΦΠΑ** |  | **43.040,40 €** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ποσοστό έκπτωσης\* ανά μονάδα μέτρησης (L) | |
| ΑΑ | Είδος | Ποσότητα λτ | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| 1 | Πετρέλαιο Θέρμανσης | 39.000,00 |  |  |

\*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%

***2. Φορέας προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης***

* + - * 1. **Τμήμα: Κ5, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης**

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Σύνολο** |  | **267.000,00 €** |
|  |  | **ΦΠΑ** | **24,00%** | **64.080,00 €** |
|  |  | **Σύνολο με ΦΠΑ** |  | **331.080,00 €** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ποσοστό έκπτωσης\* ανά μονάδα μέτρησης (L) | |
| ΑΑ | Είδος | Ποσότητα λτ | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| 1 | Πετρέλαιο Θέρμανσης | 300.000,00 |  |  |

\*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%

***3. Φορέας προμήθειας: Γηροκομείο Χανίων***

* + - * 1. **Τμήμα: Κ6.β, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης**

Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Σύνολο** |  | **52.688,00 €** |
|  |  | **ΦΠΑ** | **24,00%** | **12.645,12 €** |
|  |  | **Σύνολο με ΦΠΑ** |  | **65.333,12 €** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ποσοστό έκπτωσης\* ανά μονάδα μέτρησης (L) | |
| ΑΑ | Είδος | Ποσότητα λτ | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| 1 | Πετρέλαιο Θέρμανσης | 59.200,00 |  |  |

\*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%

* + - * 1. **Τμήμα: Κ7.β, Είδος: Πετρέλαιο κίνησης**

Καύσιμα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων (παραγωγή ζεστών νερών χρήσης) του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων όπου αφορά τον δεύτερο (β’) χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Σύνολο** |  | **18.750,00 €** |
|  |  | **ΦΠΑ** | **24,00%** | **4.500,00 €** |
|  |  | **Σύνολο με ΦΠΑ** |  | **23.250,00 €** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ποσοστό έκπτωσης\* ανά μονάδα μέτρησης (L) | |
| ΑΑ | Είδος | Ποσότητα λτ | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| 1 | Πετρέλαιο κίνησης | 15.000,00 |  |  |

\*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%

***4. Φορέας προμήθειας: ΔΟΚΟΙΠΠ***

* + - * 1. **Τμήμα: Κ9, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης**

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Σύνολο** |  | **35.600,00 €** |
|  |  | **ΦΠΑ** | **24,00%** | **8.544,00 €** |
|  |  | **Σύνολο με ΦΠΑ** |  | **44.144,00 €** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ποσοστό έκπτωσης\* ανά μονάδα μέτρησης (L) | |
| ΑΑ | Είδος | Ποσότητα λτ | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| 1 | Πετρέλαιο Θέρμανσης | 40.000,00 |  |  |

\*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%

**2.1.2 Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων**

***1. Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων***

* + - * 1. **Τμήμα Λ1 (Λιπαντικά οχημάτων - Δ ΧΑΝΙΩΝ)**

Λιπαντικά για μηχανήματα και οχήματα του Δ Χανίων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Σύνολο** |  | 44.370,00 € |
|  |  | **ΦΠΑ** | **24,00%** | 10.648,80 € |
|  |  | **Σύνολο με ΦΠΑ** |  | 55.018,80 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **αα** | Είδος | **Ποσότητα (L)** | **Τιμή ανά μονάδα μέτρησης** | **Προϋπολογισμός** |
| 1 | Υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) πολύτυπο λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50  ACEA: E7/A3/B4,  API: CI-4/SJ  MB 228.3, VOLVO VDS-3 | 2800 |  |  |
| 2 | Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W-40 για τους σύγχρονους “Euro 4, 5 & 6” πετρελαιοκινητήρες  ACEA: Ε9/E7/E6,  API: CJ-4,  MB-Approval 228.51 (να προσκομιστεί το πιστοποιητικό) | 4000 |  |  |
| 3 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 68 κατά ISO με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις  DIN 51524, Part 2 HLP Type | 2000 |  |  |
| 4 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 46 κατά ISO με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις  DIN 51524, Part 2 HLP Type | 4000 |  |  |
| 5 | Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης 10W30 (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Special Gear Oil HP) API GL-4, Alison C-3, Caterpilar TO2 - βαλβολίνες ειδικές για JCB. | 400 |  |  |
| 6 | Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W30 μέσης τέφρας για πετρελαιοκινητήρες βαρέος τύπου API CJ-4 ACEA E7/E9 MB-228.31, MAN 3575, MAN 3275, VOLVO VDS-4 | 400 |  |  |
| 7 | Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό συμπυκνωμένο υγρό (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να επιδέχεται αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις ASTM D3306. ASTM D4985. ASTM D6210. SAE J1034. BS6580 AFNOR NF R15-601. Αραιώνεται με νερό (40% με 50% περίπου). | 200 |  |  |
| 8 | Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις των εκτός δρόμου μηχανημάτων. (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W) Καλύπτει τις προδιαγραφές CATERPILLAR TO-4. ALLISON C-4 | 400 |  |  |
| 9 | Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες) συνθετικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 75W-90 και κατηγοριοποίηση API GL5 | 400 |  |  |
| 10 | Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ Διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (LSD - Limited Slip Differentials) 80W-90, API GL5. | 160 |  |  |
| 11 | Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703. | 100 |  |  |
| 12 | Λάδι SAE 10W για λίπανση αλυσίδας ξυλοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W για λίπανση αλυσίδας φορητού ξυλοκοπτικού μηχανήματος | 400 |  |  |
| 13 | Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους κινητήρες. Προδιαγραφές: 2 Τ mix πρωτογενές API TC (για μίξη με καύσιμο-για φορητό ξυλοκοπτικό μηχάνημα). | 400 |  |  |
|  |  | **Σύνολο** |  |  |
|  |  | **ΦΠΑ** | **24,00%** |  |
|  |  | **Σύνολο με ΦΠΑ** |  |  |

**3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**

**3.1.1 Προμήθεια καυσίμων**

***Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων***

* + - * 1. **Τμήμα: Κ1, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ. Χανίων**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΑ | Είδος | Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) | Παρατηρήσεις |
| 1 | Πετρέλαιο Θέρμανσης |  |  |

***2. Φορέας προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης***

* + - * 1. **Τμήμα: Κ5, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΑ | Είδος | Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) | Παρατηρήσεις |
| 1 | Πετρέλαιο Θέρμανσης |  |  |

***3. Φορέας προμήθειας: Γηροκομείο Χανίων***

* + - * 1. **Τμήμα: Κ6.β, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΑ | Είδος | Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) | Παρατηρήσεις |
| 1 | Πετρέλαιο Θέρμανσης |  |  |

* + - * 1. **Τμήμα: Κ7.β, Είδος: Πετρέλαιο κίνησης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΑ | Είδος | Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) | Παρατηρήσεις |
| 1 | Πετρέλαιο κίνησης |  |  |

***4. Φορέας προμήθειας: ΔΟΚΟΙΠΠ***

* + - * 1. **Τμήμα: Κ9, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΑ | Είδος | Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) | Παρατηρήσεις |
| 1 | Πετρέλαιο Θέρμανσης |  |  |

**3.1.2 Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων**

***1. Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων***

* + - * 1. **Τμήμα Λ1 (Λιπαντικά οχημάτων - Δ ΧΑΝΙΩΝ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **αα** | Είδος | Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) | Παρατηρήσεις |
| 1 | Υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) πολύτυπο λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50  ACEA: E7/A3/B4,  API: CI-4/SJ  MB 228.3, VOLVO VDS-3 |  |  |
| 2 | Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W-40 για τους σύγχρονους ““Euro 4, 5 & 6” πετρελαιοκινητήρες  ACEA: Ε9/E7/E6,  API: CJ-4,  MB-Approval 228.51 (να προσκομιστεί το πιστοποιητικό) |  |  |
| 3 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 68 κατά ISO με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις  DIN 51524, Part 2 HLP Type |  |  |
| 4 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 46 κατά ISO με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις  DIN 51524, Part 2 HLP Type |  |  |
| 5 | Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης 10W30 (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Special Gear Oil HP) API GL-4, Alison C-3, Caterpilar TO2 - βαλβολίνες ειδικές για JCB. |  |  |
| 6 | Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W30 μέσης τέφρας για πετρελαιοκινητήρες βαρέος τύπου API CJ-4 ACEA E7/E9 MB-228.31, MAN 3575, MAN 3275, VOLVO VDS-4 |  |  |
| 7 | Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό συμπυκνωμένο υγρό (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να επιδέχεται αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις ASTM D3306. ASTM D4985. ASTM D6210. SAE J1034. BS6580 AFNOR NF R15-601. Αραιώνεται με νερό (40% με 50% περίπου). |  |  |
| 8 | Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις των εκτός δρόμου μηχανημάτων. (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W) Καλύπτει τις προδιαγραφές CATERPILLAR TO-4. ALLISON C-4 |  |  |
| 9 | Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες) συνθετικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 75W-90 και κατηγοριοποίηση API GL5 |  |  |
| 10 | Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ Διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (LSD - Limited Slip Differentials) 80W-90, API GL5. |  |  |
| 11 | Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703. |  |  |
| 12 | Λάδι SAE 10W για λίπανση αλυσίδας ξυλοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W για λίπανση αλυσίδας φορητού ξυλοκοπτικού μηχανήματος |  |  |
| 13 | Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους κινητήρες. Προδιαγραφές: 2 Τ mix πρωτογενές API TC (για μίξη με καύσιμο-για φορητό ξυλοκοπτικό μηχάνημα). |  |  |